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חזית אקוסטית ירוקה
מסגרת צומחת לקירות חיים

קבוצת מומחים שנאספו יחד לפרויקט מחקרי על "מסגרות לוחות צומחות" פיתחו טכנולוגיה ליצירת חזיתות מבנים ירוקות. 

הפיתוח הוא על בסיס שיטה מהפכנית של לוחות מודולריים המורכבים מחומר נקבובי ויציב. הנקבוביות מאפשרות לצמחיה להיאחז ולהתיישב בחומר, שורשי הצמח מתבססים  תוך חיפוש מים, אוויר וחומרי הזנה המסופקים בהרכב החומר. ניתן לערום את הלוחות או להציבם אחד ליד השני. קיר צמחיה זה נועד להיות קיר אוטונומי, יעיל מבחינת השימוש והתחזוקה. דגמים ראשונים אלה מציגים פוטנציאל אדיר בהפחתת זיהום אוויר ורעש ובעלי השפעה חיובית על האקלים העירוני.
                  ללא מים
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                             חזית אקוסטית ירוקה
[image: image3.emf]צוות רב תחומי המורכב מאדריכלי נוף, אגרונומים, מהנדסי הסקת מבנים, אדריכלים, אדריכלי פנים ואמן קרמיקה זיהו ויצרו את התפיסה עבור תנאי המחיה של גנים מאונכים. 
דור חדש זה של מסגרות ירוקות הוא למעשה תשתית אנכית התומכת בגידול עשיר של צמחיה. זהו משטח שניתן לזרוע בו ו או עליו, כמו אבן ספוג, והצמחייה נאחזת ומתבססת בו. זה יותר תהליך של הפיכת עיר לירוקה מאשר גן אנכי. 
הפיתוח הוא עבור מערכת של לוחות שנוצרו מחומר נקבובי אך יציב, הפועל כמבנה פתוח. הוא מלא במצע מינרלי שבו מתבצעת הזריעה וההנבטה. הנקבוביות מאפשרת לזרעים לנבוט, הרווחים מאפשרים לאוויר ולמים לנוע בחופשיות והשורשים יחפשו מים וחומרי הזנה במצע המינרלי. הנקבוביות של התרכובת מגנה על חזית המבנה ומיועדת להיות מספיק חזקה כך שצמחים יוכלו לאחוז את עצמם אליה, תוך מניעת אחיזה של צמחיה עצית כגון עצים ושיחים, ששורשיהם    עלולים לפגוע במבנה. 
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ניתן לערום את הלוחות או להציבם אחד ליד השנייה. ניתן להשיגם במספר צורות מבניות: בלוק בטון, לבנה, לוחות מחוברים וכד' וניתן לתכננם כך שיהיו להם שני צדדים נקבוביים. החומר הנקבובי שהינו גם המצע וברוחב משתנה לפי רצון המזמין, משאבי המים הם עצמאיים, הצמחייה מזנים מוגבלים ומתאימים עצמם ליכולת המצע, האקלים, הכיוון, המצב המאונך ולכמות המים הזמינה.

המחקר, שנוהל במסגרת תחומי ההתמחות שלנו, מציג את הפוטנציאל הירוק האדיר שיש למערכת הזו: 

ללא מים

מגוון ביולוגי 
בידוד מבנים

אקלים עירוני
איכות אוויר 

ייצור צמחיה
אקוסטיקה 
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העתיד נח בקיום שיטת ייצור בשותפות עם התעשייה. 
חומרים נקבוביים עם צמחים
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